附件1：
《2026年产创协同创新活动（新型储能）产业问题清单》
	序号
	问题名称
	所属产业
	所属地区
	问题描述

	1
	长寿命储能电芯低温衰减与循环一致性优化问题
	新型储能
	全国通用
	现有磷酸铁锂储能电芯存在低温容量衰减明显、循环寿命不足、大规模成组后一致性差、热稳定性一般的痛点，难以满足大型储能电站长期满功率充放电需求，需优化材料体系与极片工艺，提升低温放电性能、循环耐久与安全性能，降低自放电率，保障成组后容量一致性

	2
	储能舱高效温控与热管理能耗优化问题
	新型储能
	全国通用
	传统储能舱单一散热方案存在温控能耗高、舱内温差大、高低温环境容量衰减突出的问题，无法根据电芯状态、充放电工况动态调节散热策略，加速电池衰减，需研发自适应风液协同散热、AI 智能热管理系统，精准控温、降低温控损耗，延长电芯寿命

	3
	储能热失控极早期精准预警技术瓶颈问题
	新型储能
	全国通用
	传统储能安全监测仅依靠温、气、电压监测，热失控预警滞后，无法捕捉电芯故障初期微弱特征信号，误漏报率高，需研发 AI 声纹识别、EIS 电化学阻抗在线检测等技术，实现热失控极早期预警、故障点位精准定位，降低储能起火风险

	4
	大容量储能系统集成效率与成本控制问题
	新型储能
	全国通用
	传统中小电芯储能方案存在集成零部件多、舱内布线复杂、系统成本偏高、能量密度低的痛点，需研发超大容量电芯、1500V 高压架构、无模组集成技术，减少串并联数量，提升系统集成效率，降低电站全生命周期度电成本

	5
	西北宽温风沙环境储能电站适配性优化问题
	新型储能
	甘肃、宁夏等西北省份
	西北戈壁、风沙地区储能电站面临冬季极低温、昼夜温差大、强风沙侵蚀的工况，传统风冷舱低温容量衰减大、集群协同控制滞后、防护能力不足，需研发适配高寒风沙环境的高压液冷储能系统、防腐防护技术，保障电站长期稳定运行

	6
	储能电站多设备协同与数据互联互通问题
	新型储能
	全国通用
	储能现场 BMS、PCS、温控、消防等设备协议繁杂、数据格式不统一，存在接入碎片化、数据时延高、与上层 EMS 平台交互不通畅的问题，需研发储能 EMS 网关、边缘计算技术，实现多设备协议转换、就地逻辑控制与云端协同调度

	7
	混合储能调频系统功率协同与寿命优化问题
	新型储能
	山西等新能源富集地区
	单一锂电储能频繁调频易造成循环衰减快、运维成本高的痛点，需研发飞轮 + 锂电池等混合储能架构，实现毫秒级高频短时调频与持续功率支撑的协同，平抑新能源出力波动，提升区域电网频率稳定性，延长储能系统使用寿命

	8
	工商业光储充一体化系统协同调度优化问题
	新型储能
	江苏、浙江等工商业发达地区
	工商业园区光储充系统存在光伏出力波动大、光储充调度割裂、充电桩负荷峰谷叠加过载的问题，需研发 AI 全域 EMS 系统，实现光伏消纳、削峰填谷、充电桩有序充电、应急备电一体化管控，提升园区绿电消纳水平与用能经济性

	9
	储能消防灭火后复燃防控与深度冷却技术问题
	新型储能
	全国通用
	传统储能灭火方案仅能抑制明火，无法实现电池本体深度冷却，易出现复燃风险，需研发固态 CO₂灭火、定向排热、深度冷却、空间惰化一体化技术，快速阻断热蔓延，抑制二次复燃，提升储能消防安全水平

	10
	长时物理储能技术选址约束与效率提升问题
	新型储能
	全国通用
	传统长时储能技术存在依赖地下岩洞、建设选址受限的痛点，需研发气液储能、重力储能等新型长时物理储能技术，摆脱地质条件约束，提升系统循环效率，适配新能源大基地跨日尺度调峰需求，解决新能源消纳难题

	11
	储能变流升压一体化集成与响应速度优化问题
	新型储能
	全国通用
	传统分体式 PCS + 箱变方案存在线缆损耗大、调频响应滞后、集成调试繁琐的痛点，需研发变流升压一体化设备，集成双向变流、干式升压变、高速测控单元，缩短连接路径，实现毫秒级功率调节，满足大型独立储能快速辅助服务需求

	12
	通信基站应急备电储能系统平急两用优化问题
	新型储能
	北京等山区通信基站覆盖地区
	山区通信基站面临洪涝、断电等灾害场景下供电中断的风险，传统铅酸备电存在寿命短、维护成本高的痛点，需研发全浸没式储能一体机，替代传统备电方案，实现市电中断下长时间持续通信保障，筑牢灾害场景通信生命线

	13
	储能舱电气绝缘劣化在线探测与故障定位问题
	新型储能
	全国通用
	储能舱高压回路受潮、凝露、粉尘易引发绝缘下降，传统绝缘监测仅能整体告警，无法定位故障点位，易出现绝缘击穿、短路起火风险，需研发分布式绝缘在线探测技术，精准识别绝缘劣化趋势与故障位置，提前预警并执行保护策略

	14
	钠离子电池低温性能与循环寿命提升问题
	新型储能
	全国通用
	面向长时储能、低温配储场景，钠离子电池存在低温容量衰减、循环寿命不足的痛点，需优化正负极材料体系与电解液配方，提升钠离子电池低温放电性能、循环耐久与安全性能，降低成本，适配大规模储能应用需求

	15
	储能系统并网适应性与电网支撑能力优化问题
	新型储能
	全国通用
	高比例新能源电网对储能并网提出了更高要求，传统储能并网方案存在低电压穿越能力不足、无功调节能力弱、黑启动功能不完善的问题，需提升储能系统电网适应性，具备一次调频、无功调节、黑启动等功能，支撑电网安全稳定运行

	16
	海外储能项目高腐蚀环境适应性优化问题
	新型储能
	沿海地区、海外项目
	沿海、海外储能项目面临高盐雾、高腐蚀环境，传统储能舱防腐防护能力不足，易出现设备腐蚀、性能衰减的问题，需研发 C5-M 级防腐防护技术、耐高腐蚀材料体系，提升储能系统在恶劣环境下的使用寿命与稳定性

	17
	储能系统 AI 智能运维与故障预判技术优化问题
	新型储能
	全国通用
	传统储能运维依赖人工巡检，故障发现滞后，运维成本高，需研发基于 AI 大模型的储能智能运维系统，实现故障提前预警、健康状态诊断、运维策略智能生成，降低运维成本，提升储能电站可用率

	18
	户用 / 小型工商业储能系统一体化集成优化问题
	新型储能
	全国通用
	户用、小型工商业储能系统存在集成度低、安装繁琐、温控能耗高、多机协同调度差的痛点，需研发一体化光储设备，集成双向逆变器、模块化电芯、智能温控系统，实现工厂预制、现场快速安装，支持并离网切换与 VPP 调度

	19
	储能冷媒泄漏与环境友好型热管理介质研发问题
	新型储能
	全国通用
	液冷储能系统存在冷媒泄漏风险，传统冷媒存在环保性差、温区适配性不足的问题，需研发低毒、环保、宽温域适配的储能专用冷媒，配套长寿命泄漏监测传感器，实现冷媒实时在线监测与泄漏预警，保障储能系统安全环保运行

	20
	多能互补储能系统协同控制与容量配置优化问题
	新型储能
	全国通用
	新能源大基地风光储多能互补系统存在出力波动大、多源协同控制滞后、容量配置不合理的痛点，需研发多能互补协同调度算法，优化风光储容量配比，实现新能源出力平滑、最大化消纳，提升系统整体能效与经济性
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